具体参数：可以基于不同用户(组)、出口链路、应用类型、网站类型、文件类型、目标地址、时间段进行细致的带宽划分与分配。超过6000多种网络协议，且实时在线更新，提供流量实时分析，多级通道式流量分类，精细化流量管控。动态流控和流控黑名单技术，实现疏堵结合，保障带宽的同时，提高上网体验。BM的P2P流控技术能限制指定用户的P2P所占用的带宽 。

具体配置：6个千兆电口，1U设备，4G内存，1T硬盘，网络吞吐量500Mbps，支持用户数1000以上，，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0；默认含1年URL库,含系统软件，含3年原厂服务包（软件升级/产品质保/400技术支持服务/安装实施）； 增选URL库升级1套，安全策略升级服务 1套