|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称**  | **参数要求** | **数量** |
| **1** | **监护仪** | 1. 电源：100-240V、50Hz/60Hz，且有内置可充电蓄电池
2. 可与中央监护工作站匹配
3. 可用于监护成人及儿童，配备成人及儿童血压袖带
4. 可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏
5. 血压监测可设置为手动和自动模式
6. 各参数报警限可自行设置，设置范围与床旁监护仪同步
7. 报警具有声、光双重三级报警功能，报警音量可调
8. 具备断电储存功能，数据回顾可见生命体征趋势图和报警记录
9. 屏幕为可触摸屏
 | 60 |
| **2** | **中央****监护仪工作站** | 1. 电源：100-240V、50Hz/60Hz，且有内置可充电蓄电池
2. 可同屏监测至少30个床位，支持双屏
3. 自动识别床位，打开床旁机即可监护
4. 可在中央机上启动床旁血压测量
5. 各参数报警限可自行设置，设置范围与床旁监护仪同步
6. 报警具有声、光双重三级报警功能，报警音量可调
7. 具备断电储存功能，数据回顾可见生命体征趋势图和报警记录
 | 每10台监护仪可免费配中央站 |