**电动吸引器参数要求**

1、负压源采用无油式负压泵

3、极限负压值： 0.06MPa

4、抽气速率：≥20L/min

5、噪声：≤65dB(A)

6、贮液瓶：≥2500ml/只，≥2只

7、电源：AC 220V±10%，50Hz