泌尿外科电切镜

配置需求：

1、电切镜 2根

2、专用消毒盒 2个

3、电切环 6个

技术要求：

1、30度视觉角度，直径4mm，长30cm.

2、柱状晶体，具有超广角、大视野、无球形失真、高亮度。

3、可浸泡、气熏及高温高压灭菌消毒。

4、可与目前使用的摄像系统及电切手件兼容。

5、电切环，单极，24 Fr.

6、电切镜与电切环具有不同颜色标记，便于使用与保存