**血液低温操作台**

用途：用于血液低温操作处理，用于医院血库、血站、医学院以及其他研究机构等

**1.技术规格**

1.1外部尺寸（宽\*深\*高）≥1600\*750\*860

1.2外部尺寸（宽\*深\*高）≥1450\*590\*223

1.3冷藏面积 ≥1m2

1.4最大可摆放血袋数量:可放60袋100ml或者40袋200ml或者30袋400ml

1.5电压要求/频率：220/50

1.6温度范围：2-8（可调）

1.7功率：1500W

1.8均匀性:强制风冷

**2.技术指标**

2.1采用双制冷压缩机制冷系统，一体式安装，强制风冷，可根据环温高低开启一个或两个压缩机，以达到节约能源的目的

2.2冷风均流在耐腐不锈钢操作台面上部，形成2-8℃的空气层，使冷风均流，温度均匀精度高

2.3微电脑数字温度控制，直观明了

2.4在制冷区下部设计了一个排水口，用于排除蒸发器冷凝水，且这个排水口设计在蒸发器紧靠箱体内壁端面一侧。这样当操作人员需要清扫排水口污垢时只需要抬起蒸发器一侧盖板即可，不必要拿出整个蒸发器，方便快捷

2.5操作台上温度调节方便，具有调节键自锁设定，可避免误操作，使用安全，同时具有漏电保护器的设置，设备使用更安全

2.6配备脚轮，脚轮可锁住，移停方便

**3.仪器配置**

3.1主机一台

3.2电源线一根

3.3说明书一份

**4.仪器自调试安装后保修期1年**