**双通道麻醉微量注射泵参数指标**

1. 双通道TCI输液泵，TCI功能可选用多种常用静脉麻醉药物；
2. 三种注射模式：血浆TCI、效应室TCI、恒速；
3. 可自动识别并使用多个品牌5ml、10ml、20ml、50ml注射器；
4. 恒速速度范围：0.1ml-1200ml；
5. 精度误差≤±3%；
6. 声光报警：阻塞、药物将尽、注射器脱落、电量不足、电源未接；
7. 电源参数：交流电源AC220V±22V/50Hz±1 Hz, 直流电源12；
8. 内置充电锂电池，充满后可连续工作2h。