**床单位消毒机技术参数要求**

1. 床单位消毒器​臭氧浓度高、产气量稳定、使用寿命长

2. 臭氧气量浓度可调、可对床单进行消毒，也可同时对相邻两张病床进行消毒。

3. 无任何毒害物残留，环保杀菌消毒，对周围环境无影响。可根据需要设定消毒时间。

4. 采用当今先进的BNP智能型钛金陶瓷结构臭氧发生器，臭氧产量大。最低臭氧产量可达7g/h，工作寿命比普通发生器长三倍以上，可保用十年。

5. 采用全密封消毒方式，消毒过程无任何臭氧泄露.

6. 除对床单位消毒外，还可以用于手术室工作人员的衣物等消毒以及用于高浓度臭氧发生器，对空气进行消毒。

7. 能同时对两张病床进行消毒，灭菌率99.99%。