**压力温度检测仪 –****招标参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  | 温度压力检测仪 |
| 1 | 采集通道 | 3个 |
| 2 | 通道类型  | 2个温度，1个压力 |
| 9 | 压力测量精度 | ±1KPa  |
| 12 | 引线规格  | 柔软，易弯曲，卫生型非金属材质 |
| 13 | 引线长度 | 1.2m |
| 14 | 记录间隔  | 1s～24小时可选 |
| 16 | 电池电量  | 3.6V，电池典型寿命2年 |
| 22 | 原厂检测报告 | 提供 |

需求数量：1台