**移动手持终端（PDA）设备技术参数**

PDA设备技术参数如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **参数** |
| **显示屏** | 5.0英寸及以上，1280\*720以上分辨率，电容屏，多点触控，支持戴手套和湿手情况下触摸 |
| **CPU** | 1.8GHz 四核及以上 |
| **操作系统** | Android 7.0及以上并向下兼容 |
| **内存** | 2GB RAM/16GB ROM及以上 |
| **扫描** | 支持一维和二维条码扫描格式 |
| **电池** | 可充电锂电池2680mAh及以上 |
| **接口** | USB 2.0或以上 |
| **无线局域网络** | 内置支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w；Wi-Fi™ 认证；IPv4 、IPv6；支持2G、4G和5G频段 |
| **NFC** | ISO 14443 Type A 和 B ；F；FeliCa 和 ISO 15693 卡；  P2P 模式和通过 Host 的卡仿真 |
| **集成** | 与医院已有移动护理系统无缝对接，满足移动护理系统软件功能的应用 |
| **其他** | 1.2米或以上自由跌落；整机工业防护≥IP 54  工作温度：0°C 至 50°C或更大范围  储存温度：-20°C 至 60°C或更大范围 |
| 每套设备应至少包含：PDA主机、电池、PDA通讯充电底座、PDA原装电源、PDA数据线、PDA手带、屏幕保护贴膜等 | |