**高效液相色谱仪产品参数**：

* 产品需要具有高压泵、自动进样器、紫外可见检测器、色谱工作站。
* 高压泵：可将储液器中的流动相连续不断地泵入液路系统。
* 自动进样器：可多模式调节，如阀进样或自动进样，可放置48位样品盘，进样准确度较高，流速为0.1～10.0 mL/min。
* 紫外可见检测器：可检测紫外可见可变波长，有操作面板，可以独立设定工作参数，显示运行状态。
* 色谱工作站：参与HPLC仪器的自动控制，符合GLP/GMP等规范要求，具有基线检测、波长扫描、色谱柱信息设置，检测器时间程序波长功能。