**ICU**

**腹内压测定仪及配套耗材**

技术要求：

①一次完成同步检测膀胱压、腹腔压、尿流量、尿流率；

②具体标准的数据传输接口；

③床边使用，可实时动态监测；

④测定范围0～300mmHg，精度±2%。

配置要求：

需要特殊尿管（带有传感器）\*1

具备安装条件