手术机器人镜头技术参数

重量0.68KG 套管兼容8mm

内窥镜管长度543.6mm

无需校准 无需无菌罩

Firefly荧光显影 整合标配

30度上/下 医生控制台一键切换

3D目镜分辨率 1280\*1024

可视范围 80度

对焦 固定焦距 颜色 预制