|  |  |
| --- | --- |
| 附件1： |  |
| 名称 | 适用范围及要求 |
| 便携式代谢车 | 1.资质文件要求：①CE认证  ②FDA认证  ③ISO9001认证  ④中国进口医疗器械注册证（有效期内）  2.测试项目: ①使用面罩测试静息新陈代谢率  ②体重控制计划  3.技术参数：  ①流量传感器:▲双向数字涡轮式：永久使用  流量范围: 0-50L/M  精确度: +3%  阻力: <0.7cmH20/l/s@3l/s  ②气体分析器：▲氧传感器:GFC  范围: 0–25%  气体校准: 室内自动校准  采样类型: 动态混合罐  采样频率: 15/30/60 秒  精确度: +0.2%  4.主机配置要求：重量：1.5kg（便携式）  尺寸：24cm X 20cm X 8cm  ▲主机自带液晶显示屏及热敏打印机，可打印出完整的测试报告，中文操作界面。  5.测试参数：  RMR静态新陈代谢率、VO2摄氧量、VE每分钟通气量、Rf呼吸频率、t测试时间、身体组成、危险级别、标准测量、数据管理、每天热量摄入等 |