**全自动升降车主要参数要求**

一、主要配置：

标准配置：比例控制、平台自锁门、单向延伸平台、全行程行走、无痕轮胎、4\*2驱动、自动刹车系统、紧急下降系统、紧急停止按钮、油管防爆系统、故障诊断系统、倾斜保护系统、动作蜂鸣、喇叭、工作时间表、安全检修支撑杆、标准运输叉车孔、充电保护系统、频闪灯、折叠围栏、自动坑洞保护。

二、主要技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 性能参数 |
| 1 | 提升高度至最大高度 | 不低于10米 |
| 2 | 提升平台围栏高度至平台 | 不低于1.2米 |
| 3 | 最大水平延伸 | 不低于0.9米 |
| 4 | 平台最大承载重量 | 不低于300千克 |
| 5 | 平台滑动延伸承载重量 | 不低于100公斤 |
| 6 | 爬坡度 | 25% |
| 7 | 最小转弯半径 | 不低于2.5米 |
| 8 | 充满电后，正常工作不低于6小时，连续工作不低于1.5小时 | |