**五人共览显微镜**

技术要求：

研究级五人共览显微镜，UIS2无限远校正光学系统，齐焦距离45mm,编码6孔物镜转盘，高亮度LED长寿命照明光源，

1. 5超宽视野观察，2X平场，4X\l0X\20X\40X万能平场半复消色器物镜；带图像指针，颜色亮度可调；载物台增长调节 手柄

配置要求：

1.显微镜主机\*1；

2.超宽视野三目观察筒\*1；

3.LED灯室\*1；

4.10X超宽视野屈光度可调目镜\*2；

5.6孔位物镜转换器\*1；

6.机械式载物台\*1；

7.左手样品夹\*1；

8.电源线\*2；

9.安装臂\*1；

10.摇摆式聚光镜，N.A.0.9-0.16；\*1

11.2X平场消色差物镜，NA 0.06，工作距离|5.8mm；\*1

12.4X万能平场半复消色差物镜，工作距离17mm；\*1

13.10X万能平场半复消色差物镜，NA 0.3，工作距离10mm\*1

14.20X万能平场半复消色差物镜，NA 0.5，工作距离2.1mm\*1

15.40X万能平场半复消色差物镜，NA 0.75，工作距离0.51mm\*1

16.多人共览系统\*1

17.多人共览侧视系统\*2；

18.双目观察筒\*4；

19.10X目镜\*4；

20.10X屈光度可调目镜\*4；

21.（L 2300mm x W 1200mm）大尺寸防尘罩\*1