技术参数

1. 一体化设计：含电池的一体化结构设计，主机采用内嵌式设计保护在一体化工作台面内，电池固定在车体底座内保障车体平衡
2. 台面设计：显示器支架后移，不占用台面面积，提高台面空间利用率
3. 整车材质：抗菌抗腐，轻便
4. 台面把手材质及设计：采用ABS工程塑料材质，抗菌抗压、耐腐蚀，与台面一体成型，不可拆卸
5. 台面把手位置：台面把手朝下弯曲，抽出键盘操作时，台面把手位于键盘托下方，不影响操作视线
6. 键盘托设计：键盘托完全隐藏嵌入台面内部，不可直接放置台面下方，使用时可从台面内拉出
7. 台面把手一体化
8. 显示器固定支架：显示器支架支持单独≥15cm升降；支持横竖屏转换，便于床旁阅片
9. 电量显示：键盘托配置电池电量LED显示灯，可实时显示电池状态及电量
10. 配置高强度铝合金升降立柱，预留扩展位置，便于安装抽屉和配件。
11. 立柱结构：采用上宽下窄气动升降方式，承重耐久性能良好
12. 升降范围:操作台面（不包括显示支架部分）支持单独≥300mm升降，满足不同身高的使用人群
13. 抽屉：配置≥2层抽屉，抽屉把手为圆弧形闭环设计，抽拉方便，柜体表面采用抗菌材质，内框架采用铝合金支撑
14. 抽屉模组：抽屉规格≥2种，小抽屉≤310mm \*310 mm \*100mm），大抽屉≤310mm \*310 mm \*200mm
15. 配件：配备多功能置物盒\*1，鼠标盒\*1，≥4L垃圾桶\*2
16. 脚轮：医用静音轮，超静音、防静电、防缠绕，其中2个带刹车锁定
17. 显示终端：LED IPS屏，尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080
18. 系统配置：CPU：酷睿I5及以上，内存：≥4GB 内存，固态硬盘：容量≥128GB，操作系统：支持windows 7专业版及以上，Intel系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准，接口：≥4个USB
19. 机箱硬盘支架：主机机箱配置防震设计的硬盘支架，固定防护硬盘，适合医护人员高频移动操作设备，保障数据存储安全稳定
20. 智能开关：具备智能开关功能，可一键开启用电设备
21. 电路保护：配置直流马达转动控制模块，防止过压、过流、欠压、过充、过放，保护电路安全
22. 远程管理：可支持选配移动工作站远程管理系统。