**动力系统参数**

 1、支持鼻刨削，鼻钻，磨钻等多种手柄，具有多种使用模式，主机能自动识别不同功能的手柄。

\*2、双电机输出，方便在术中交替使用不同手柄，并设定不同的模式和参数，内置冲洗泵。

\*3、标配多功能脚踏开关，医生可独立完成主机所有操作，不需要助手帮助。脚踏开关无级变速，可按比例控制转速，全金属脚踏开关，坚固耐用。

4、鼻刨削符合人体工程学设计，可组合成枪式也可拆为直筒式，最高刨削（往复）转速10000 rpm，直排吸引通道，防水设计，保养方便，全金属结构，可预真空蒸汽（高温高压）灭菌。

\*5、可提供种类齐全的全金属可重复使用（可消毒）刨削刀头，可高温高压灭菌。

6、微型电机可高温高压灭菌，连接手件最高转速80000rpm，可提供全套可重复使用标准直杆钻头，插入式接口。

\*7、电钻手柄，弯角，长度18cm，最高转速80000rpm。

8、急速金刚砂磨钻头，长度12.5cm，型号23、31、40、50，共4只。

9、金刚砂直轴磨钻头，长度12.5cm，型号23、31、40、50，共4只。