肿瘤医院招标参数

## 筒型网络摄像机 1台

1. 传感器≥1/2.8英寸CMOS
2. 焦距2.7~13.5mm变焦
3. 最低照度：彩色≤0.002 ux，0 Lux with IR
4. 红外距离: ≥30 m
5. 最大图像尺寸:≥1920 × 1080
6. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
7. 支持POE供电
8. 音频：≥1个内置麦克风
9. 防护等级≥IP66
10. 可内置MicroSD插槽，最大支持≥256 GB
11. ★需供电在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作（公安部检验报告证明）

## 半球网络摄像机 7台

1. 传感器≥1/2.8英寸CMOS
2. 焦距2.7-13.5mm变焦
3. 最低照度：彩色≤0.0005 ux，0 Lux with IR
4. 红外距离: ≥30 m
5. 最大图像尺寸:≥1920 × 1080
6. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
7. 支持POE供电
8. 音频：≥1个内置麦克风
9. 防护等级≥IP66
10. 可内置MicroSD插槽，最大支持≥256 GB
11. ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）

1.3 22寸液晶监视显示单元； 1台

面板类型：LED背光；

面板尺寸：21.5inch；

点距（mm）：0.0831×0.2410；

分辨率：1920×1080；

亮度（cd/m2）：250；

对比度：3000：1；

响应时间（ms）：8；

色彩：16.7M；

视角（H/V）：178°/178°；

音频输入：1个AUDIO IN接口；

音频输出：一个AUDIO OUT接口；

输入接口1个HDMI接口，1个VGA接口，一个DVI接口；

控制接口：1个RS232 IN接口，1个RS232 OUT接口，1个USB接口；

电源接口：1个DC IN接口；

扬声器：2×5W；

支持语言：英语、简体中文；

壁挂孔位（mm）：100×100；

壁挂螺纹：4-M4螺钉孔，深度12mm；

输入电压：DC12V，3A；

典型功耗（W）：<36；

待机功耗（W）：0.5；

工作温度：0-40℃；

工作湿度：10%-90%；

存储温度：-10-60℃；

存储湿度：10%-90%；

1.4 4盘位9路录像机 1套
160Mbps接入带宽；2x4K@30, 4x4MP@30, 8x1080p@30, 16x720p@30解码能力；

2个RJ45千兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口；

支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术；

支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)；

支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率；

支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像；

支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动；

1.5 POE交换机 1台

二层16口百兆POE接入交换机

16个10/100电口（支持POE）、2个10/100/1000Combo接口

交换容量≥64Gbps、包转发率≥9.9Mpps

工作温度：-5~55℃

硬件尺寸：440mm（宽）×285mm（深）×44mm（高）

具有防雷设计、支持强大的ACL功能、具备端口限速

支持MAC地址和端口绑定，支持IP Source Guard、DHCP Snooping，支持802.1X认证

支持Telnet、SNMP等方式实现对交换机的管理

支持VLAN（4K个），支持1：1和N:1VLAN转换

支持端口聚合、支持组播、支持STP、RTSP、MSTP、支持G.8032环网保护协议

支持端口镜像和远程端口镜像

1.6 集成服务 1套

本次所产生的安装调试及线缆辅材，全部由中标方负责