**参数**

玻片柜参数：

材质：冷轧钢板 厚度≥1.2mm

规格： W423\*D480\*H1625mm

每组柜体玻片存放数量不少于50000张，可负载不小于900公斤。

附加：抽屉前须有目录卡。

蜡块柜参数：

材质：冷轧钢板 厚度≥1.2mm

规格： W423\*D480\*H1625mm

每组蜡块存放数量不少于12000块

附加：抽屉前须有目录卡

立式晾片柜参数：

材质：冷轧钢板 厚度≥1.2mm

规格：W456\*D480\*H1625mm

每组晾片柜玻片存放数量不少于4800张。

每个抽屉有滑轮，抽拉轻巧，抽屉配目录卡。