支气管镜

参数要求：

①最大工作通道2.6mm；

②软镜末端调节角度±150度；

③能够进行痰液抽吸和痰液取样检验；

④电池续航3小时以上；

⑤数字存储卡储存信息，可连接电脑输出。