降温毯

技术要求：

①可使用220V交流电；

②规格600cm×95 cm；

③降温范围5-20℃，升温范围30-40℃；

④承重≧135Kg。