营养泵

技术要求：

①输注速度1ml/h-300ml/h；

②误差±10%；

③有内置电池，断电后使用3小时以上。

耗材要求：

一次性使用胃肠营养输注