穿刺床

技术要求：

一、尺寸 2130\*780\*660mm

二、功能

1、整床升降高度:620-900mm

2、整床前后平移:300mm

3、靠背倾斜角度:65°±5°

4、臀部升降:100mm

5. 整床倾斜角度:12±5°

三、带有自动纠偏换纸功能

四、一控多电机(包括臀部升降，背部升降，前后平移，前倾斜，后倾斜，整体升降，电动换纸、左右倾斜)

五、中控脚轮（一键刹车脚轮）

六、卷纸适用尺寸：宽度（按设备处采购一次性检查单的宽度）

耗材要求：

一次性使用卷纸，宽度需与穿刺床匹配