包埋盒激光打印机

技术要求：

1.多槽设计，打印速度：≤3秒/个，每分钟≥20个；全电脑控制，能自动根据科室要求换槽或主动选择换槽，实现了快速连续打印，不卡槽；

2.中文操作系统，可打印数字、字母、中文、字符、LOGO、一维码和二维码等内容。打印的二维码不会随着病理号放大缩小，可以根据科室要求调节二维码大小。打印后的表面光滑、无凹凸感。包埋盒斜面可选择正反两个方向打印，满足客户的格式需求，并可与医院的HIS、LIS 和PACS系统对接；

3.内置报警选项，当输入槽无包埋盒可打印时，系统自动提示添加包埋盒，当某一槽无包埋盒时，会自动跳转到下一槽；

4.汉化软件系统，与最新主流的操作系统兼容

5.可以兼容无盖、分体带盖包埋盒打印，机械构造简单，无机械故障率

6.设备故障6小时内无法维修好时可提供备用设备。

配置要求：

1、包埋盒激光打印机主体\* 1；

2、操作系统\*1；

4、电源\* 1；

5、数据传输线 \*1

6、测试用包埋盒（绿、白、粉三种颜色，含激光粉、普通各\*1管）；

耗材要求：

组织41\*28\*7mm包埋盒、包埋盒盖