五人共览显微镜

技术要求：

1.研究级五人共览显微镜，UIS2无限远校正光学系统，齐焦距离45mm，6孔物镜转盘，高亮度LED长寿命照明光源，26.5超宽视野观察，2X平场，4X\10X\20X\40X万能平场半复消色差物镜；

2.带图像指针，颜色亮度可调；

3.载物台手柄延长筒；

4.编码型6孔位物镜转换器

配置要求：

1.显微镜主机\*1；

2.超宽视野三目观察筒\*1；

3.LED灯室\*1；

4.10X超宽视野屈光度可调目镜\*2；

5.6孔位物镜转换器\*1；

6.机械式载物台\*1；

7.左手样品夹\*1；

8.电源线\*2；

9.安装臂\*1；

10.摇摆式聚光镜, N.A. 0.9-0.16；\*1

11.2X平场消色差物镜, NA 0.06, 工作距离5.8mm；+1

12.4X万能平场半复消色差物镜,工作距离17mm；\*1

13.10X万能平场半复消色差物镜, NA 0.3, 工作距离10mm；\*1

14.20X万能平场半复消色差物镜, NA 0.5, 工作距离2.1mm；\*1

15.40X万能平场半复消色差物镜, NA 0.75, 工作距离0.51mm；\*1

16.多人共览系统；\*1

17.多人共览侧视系统\*2；

18.双目观察筒\*4；

19.10X目镜\*4；

20.10X屈光度可调目镜\*4；

21.（ L 2300mm x W 1200mm）大尺寸防尘罩\*1