全自动免疫组化仪

技术要求：

1. 分体式设计，抗原修复与免疫组化染色在不同机器上完成；
2. 最大通量48张；
3. 恒定气流吹排液体后定位滴加；
4. 附带操作软件及电脑；
5. 具备条码扫描系统；
6. 打印功能；
7. 数据存储功能

配置要求：

1.抗原修复仪\*1；

2.组织染色机\*1；

3.电脑显示器\*1；

4.电脑主机\*1；

5.无线键盘鼠标\*1套；

6.UPS电源\*1；

7.标签打印机\*1；

8.随机器附赠一套标签及色带，一套正装修复液，正装P53一抗；一套二抗试剂盒，一套DAB及增强剂，一套苏木素染液；一套稀释液；

9.载玻片架\*8；

10.可自灌试剂瓶（5ml/12ml/25ml/50ml）\*1盒；

11.试剂桶\*4；

12.电源线、数据传输线若干

耗材要求：

配套耗材：标签、色带、试剂、样本夹