**温控系统采购需求**

温度范围：控制目标温度在-20°C 到 40°C之间指定范围内，

控制精度：设定及显示温度偏差最大不超过 ±0.5°C。

安全保护：具备包括短路保护等多种安全保护功能

数据记录与导出：系统能够记录关键温度数据，并支持数据导出功能。

远程监控：支持远程监控功能。