高效液相色谱仪

技术要求：

1.耐压范围：1-400bar

2.流速范围：0.010~10.000 mL/min

3.延迟体积 ：<650 µL

4.梯度模式 ：系统预置梯度曲线＞10种

5.样品位数：样品盘＞4，样品位数＞100

6.进样体积范围：0.1~100 µL