酶联免疫检测仪

技术要求：

1. 支持包括间接法，夹心法，竞争法等各类ELISA方法。

2. 通道数：至少5个加样通道，可全自动读取 96 孔板读数。

3. 测量范围：配置至少四个不同波长的滤光片，可测量340-750nm波长单/双波长光，