液质联用系统

技术要求：

1.ESI正离子灵敏度：1pg利血平柱上进样灵敏度 1000000:1

2.配置复合离子源，实现一次进样同时得到四通道数据（ESI+，ESI-，APCI+，APCI-）， ESI和APCI切换速度≤25 ms

3.离子源具有可扩展性，可扩展离子源种类≥5

4.质量范围: 5－2000 Da