恒温箱及各类冰箱

技术要求：

1. 恒温箱：在5°C 到 60°C内调节温度，与设定温度偏差最大不超过±0.5°C。湿度范围在30 %到 98% R.H范围内调节湿度，与设定湿度偏差最大不超过±2-3%R.H。

温度波动性及调节稳定性：温度调节波动度在±0.5°C内，升温速率1.0-3.0°C/min，降温速率于0.7-1.0°C/min。

2. 冰箱：制冷温度可设置到2-8°C 、-20°C、 -40°C 或-80°（满足其一即可），与设定温度偏差最大不超过±1°C，具有温度异常报警系统，具有保护功能确保传感器等其他配件损坏时压缩机稳定运行，可显示内部温度。