PDA参数 数量26台

1.显示屏：5.5英寸全面屏轻薄PDA

处理器：八核 2.0GHz高性能处理器

操作系统：Android 9.0

内存：64GB ROM + 4GB RAM

电池：3.8V 5000mAh 锂聚合物电池，电池不可拆卸；

支持NFC，支持一维二维扫描；

2.系统配置：处理器 八核 2.0GHz高性能处理器 操作系统 Android 9.0 内存 64GB ROM + 4GB RAM 拓展插槽 Micro SD卡（最高支持256G） SIM 三选二卡槽，支持双卡双待 显示屏 5.5英寸，分辨率1440\*720，18：9 触摸屏 工业级电容屏（支持带手套触摸，湿手操作） 摄像头 前置500万像素，后置1300万像素，支持PDAF 键盘 侧面2键，电源键，共3键 电池 3.8V 5000mAh 锂聚合物电池 充电方式 Type-C 提示 振动提示/LED 提示/音频提示 指纹识别 支持 震动马达 内置震动马达 传感器 G-SENSOR、接近传感器、光线传感器 对讲功能（可选） 支持一键PTT呼

3.结构参数：尺寸 (LxWxD) 157mmx74mmx13.6mm 重量 230g（含电池）

4.通讯传输：

无线广域网络 (网络频 率) 2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B5/B8 CDMA：BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G：FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41 无线广域网络（数据 业务） GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD- SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 无线局域网络 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac（双频 Wi-Fi: 2.4G+5G） Wi-Fi 5G PA放大 蓝牙 Bluetooth 5.0 LE GPS GPS/AGPS/GLONASS/伽利略/北斗/QZS

5.扫描精度 3mil c39/128 旋转视角 360° 扫描角度 倾斜±45°，偏转±65°，旋转 360° 识别速度 20次/s 激光安全等级 Class II 图像分辨率 844(H)×640(V) 图像帧率 60fps 光源系统 白光照明，激光瞄准 最小印刷对比度 20% 支持条码 Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN- UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等

6.NFC 频率 13.56 MHz 读取距离 30mm 通讯协议 ISO14443A/14443B/15693

7.输入/输出接口 USB 接口 1 个（ USB Type-C 接口 ），支持Type-C耳机功能 充电接口 1 个（ 背部充电接口 ） OTG 支

8.外围设备及配件 标准配件 USB数据线、手绳、电源适配