技术参数

1、类型：四向弯曲电子凸阵腹腔镜探头；

2、腹腔镜探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥36°中心频率：3、5MHz-10MHz，二维成像和多普勒成像可选中心频率分别≥3个；

4、探头前端的扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°；5、探头集成穿刺引导孔，最大可容纳13G穿刺针