**高速离心机技术参数**

1、产品名称：台式离心机

水平转子

2、最大处理量：不少于15mlx24

3、最大速度：不低于4,000 rpm

4、最大相对离心力：不低于2,610xg

5、尺寸：不超过35( W )x45( D )x35( H ) cm

开盖高度不超过70cm

6、重量：20 kg左右

7、功耗：发热值：170W,0.61MJ/ h （省电模式约7W)

8、功率要求 ： 单相110/115V±10%,50/60Hz,8A

单相220/230V±10%,50/60Hz,5A

9、额定电压，额定电流 ：110 V2.7A,115V 2.5A,

220/230V 1.3A

10、工作环境： 温度10-35℃

湿度30-85%

气压70-106kPa(700-1,060 mbar )

11、转速范围：200-4,000 rpm

10rpm递增

12、时间设置范围：1秒钟递增、1分钟递增、1小时递增、保持

13、记忆程序 ：不少于99组(3组面板按钮直接调用)

14、加速／减速 ：2种切换方式，自然减速