**石蜡包埋冷冻系统技术参数**

**参数：**

1. 中央式组织包埋机，适合左右手，符合人体工程学。

2. 全新的扶手设计，高度≥14mm，宽度≥47mm，使操作更稳定舒适，防止烫伤和组织滑落。

3. 可拆式加热镊子架≥ 6 个位点，可两侧进行操作。

4. 不小于5.7英寸LCD可触式电容屏幕，可预设机器工作时间，设备在预设时间里可自动开关机。

5. 石蜡出口控制开关高度可调，可以翻至后方而使用脚踏开关，便于大组织包埋。

6. 旋钮精确调节石蜡流量，带LED照明灯。

7.速冷点面积≥6.5cm×6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。

8.石蜡槽容量≥4L；石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围：50℃-75℃，调节精度1℃；热台温度范围：50℃-75℃，调节精度1℃。

9.包埋盒加热槽/模具加热槽可拆卸: 容量≥150个包埋盒或≥500个包埋模具。

10.排蜡孔≥8个，避免石蜡在工作台面上聚集。

11. 2个样本槽及两个废蜡槽皆可拆卸

12.分体式独立冷台, 独立冷台可以任意放置在热台两侧，也可用作切片前样本预冷。

13.环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6 °C。

14.制冷表面大，可容≥60 个蜡块。