**轮转式切片机技术参数**

1. 切片厚度：1-60μm
2. 修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm
3. 手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
4. 水平进样幅度：≥24mm
5. 垂直样品行程：≥70mm
6. 静音样品回缩：40μm
7. 最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm
8. 手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳
9. 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片
10. 个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
11. 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
12. 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑
13. 刀架带有红色护手，确保操作者安全
14. 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长
15. 手轮有2个独立的安全锁定系统
16. 快速转换样本夹，可单手操作