膀胱检查镜参数：

1、摄像系统主机1套，分辨率1080P，带刻录功能

2、摄像头1个

3、LED冷光源1个

4、27英寸4K医用监视器1个

5、台车1个

6、0°内窥镜，直径4mm 1个，耐高温高压消毒

7、70°内窥镜，直径4mm5个，耐高温高压消毒

8、膀胱镜镜鞘18Fr. 5个 16Fr1个

10、导光束1个

11、转向镜桥6个

12、活检钳5个

13、抓钳5个

14、消毒盒6个

15、膀胱检查图文处理工作站，可进行图片传输，报告编辑，打印报告等操作，带打印机