**廊坊院区内镜科电刀采购技术参数**

1.具备电刀和氩气刀功能；

2.具备 ENDO-CUT（I/Q）内镜专用切割功能和多种智能电切/电凝功能；

3.中文操作系统，触摸式彩色液晶显示，模块化设计，自由配置；

4.可升级海博刀；

5.包含多种氩气模式；配件可反复使用，高温高压消毒；

6.内镜专用切割≥400W，强力和氩气电凝≥120W，4 档电凝程度可选；

7.低电压设计，氩气电凝峰值电压≤4500 伏；

8.具有十二指肠乳头切开专用程序和息肉/黏膜圈套器切除专用程序；

9.气管镜室适用需配备氩气功能

备注： 配套设备包括 1.主机（带氩气功能）； 2.台车； 3.可重复使用氩气喷管 10根4.氩气钢瓶 1 个； 5.带遥控脚踏开关； 6.带导线负极板 50 片； 7.高频线。