**GammaMedplus后装机使用的铱-192进口放射源**

GammaMedplus后装机使用的铱-192进口放射源；源形状：圆柱体外形；源丝直径：0.6mm；源丝活性长度：3.5mm；密封源直径：0.9mm；密封源长度：4.52mm；最大伸长长度：130cm；源标称活度：370GBq(10Ci)；源丝最远端活性源起始位置距离：0.67mm；允许最大移动速度：630mm/s；半衰期：74天；换源服务：由授权单位完成。