1. 有创压力模块+体温检测模块
   1. 测压范围： -40至360mmHg
   2. 调零范围 ±200 mmHg (±26 kPa)，精准度 ±1 mmHg (±0.1 kPa)
   3. 可提供实时压力波型
   4. 可提供每搏压力变异(PPV)实时显示
   5. 可选压力标名≥10种，扩充压力标名≥8种
   6. 可测量部位涵盖：腋下、耳道、腔内（食道、鼻咽、直肠、膀胱）

实现术前、术中、术后复苏、转运期间全程的体温监测；

采集完整体温数据、可回顾、可自动统计分析，符合麻醉质控要求；