**施源器参数要求**

1.适用于后装机，钛制FSD型施源器套件：

2.成对的阴道插入物钛合金保持器；

3.宫内钛合金串联装置，15°、宫内钛合金串联装置，30°、宫内钛合金串联装置，45°;

4.装配有锁紧螺帽的钛合金串联枢轴；

5.卵形对，微型，16mm直径、卵形对，20mm直径、卵形对，25mm直径、卵形对，30mm直径；

6.宫口堵盖组钛金螺丝；

7.乙缩醛，带有钛合金CT标示器的子宫口堵盖；

8.方孔螺钉头用扳手；

9.钛合金锁紧螺帽；

10.杀菌塞(25个装)