**GammaMedplus后装机使用的铱- 192进口放射源参数要求**

1.源形状：圆柱体外形；

2.源丝直径： 0.6mm;

3.源丝活性长度：3.5mm;

4.密封源直径：0.9mm;

5.密封源长度：4.52mm;

6.最大伸长长度：130cm;

7.源标称活度：370GBq(10Ci);

8.源丝最远端活性源起始位置距离：0.67mm;

9.允许最大移动速度：630mm/s;

10.半衰期：74天；

11.换源服务：由授权单位完成