# 前置机购买型号说明

2台前置机型号说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 | **☆** | 规格 | 2U机架式架构 |
| 2 | **☆** | 芯片组 | ≥英特尔® C621 |
| 3 | **☆** | 处理器类型 | 2颗6266C每颗处理器核心数22C主频3.0G |
| 4 | **☆** | 内存 | 配置≥8条内存，单条≥32GB DDR4内存，频率≥  3200MHz,最大支持≥24条扩展插槽，最大支持≥3TB  内存扩展 |
| 5 | **☆** | 硬盘 | 配置≥2块2.5寸960GB SATA SSD热插拔硬盘，≥  2块2.5寸3.84TB SATA SSD热插拔硬盘，配置≥16  个硬盘槽位 |
| 6 | **☆** | 网络端口 | ≥1块双口10Gb以太网卡含光模块，≥1块四口千  兆以太网卡 |
| 7 | **☆** | Raid卡 | ≥1块12Gb SAS RAID卡支持0、1、5、6,8GB缓  存 |
| 8 | **☆** | 电源 | 配置2个≥750W电源，2根C13/国标电源线 |
| 9 |  | 管理功能 | 集成系统管理处理器，提供独立的系统管理端口  (RJ45),支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监  控，温度监控，远程开关机，报错日志管理，提供KVM-  OVER-IP功能，远程虚拟媒体功能，可远程安装操作  系统 |