**切片用冷台采购参数**

小型：2台

大型：4台

1. 节能环保:达到设定温度后，系统暂停运行，有效节省功耗支持全天候工作;
2. 冷冻台可设置温度：0～-20℃（温控模式)，最低可达-28℃；
3. 冷冻台工作温度：约-10℃为最佳，并具有延时保护功能
4. 环保型压缩机制冷系统，低噪音，冷冻速度快，切片效果好；
5. 制冷台面选用优质材质，导温性能好;微电脑控温，操作简单，性能优越；
6. 仪器顶部提供可置物平台，有效节约试验台空间；

7、宽敞的制冷台面，小型（可同时平铺放置48~50个蜡块）2台，大型（可同时平铺放置65~70个蜡块）：4台

8、符合人体工程学设计，无锐利棱角，使用安全舒适、有防漏电设计。