参数如下：

1.物理参数

①　尺寸：含标准电池：6.22英寸（长）×3.11英寸（宽）×0.54英寸（厚）

158毫米（长）×79毫米（宽）×13.7毫米（厚）

含拓展电池：6.22英寸（长）×3.11英寸（宽）×0.68英寸（厚）

158毫米（长）×79毫米（宽）×17.3毫米（厚）

②　重量：8.32盎司/236克（含标准电池）

③　显示屏：5.0英寸彩色高清显示屏（1280×720）；LED背光，康宁®，大猩猩®玻璃

④　成像仪窗口：康宁®，大猩猩®玻璃

⑤　触控屏：电容触摸屏；多点触摸

⑥　电源：可拆卸的可充电锂离子电池

标准电池:≥3300mAh/12.54Wh

扩展电池：5260mAh/20.25Wh

⑦　SIM卡：一个Nano SIM插槽；可选的eSIM

⑧　网络连接：一个USB2.0 OTG-主机/客户端；TypeC接口

⑨　通知：提示音；多色LED；振动提示

⑩　键盘:屏幕键盘

⑪　音频：扬声器-1瓦特（94dBA）

语音支持（内置扬声器/麦克风）

两（2）个麦克风

⑫　按钮：两侧扫描按钮；音量增减；电源；按键通话（PTT）键

2.性能参数：

①　CPU：高通骁龙TM 660八核，1.8GHz

②　操作系统：Android 10 ,为未来的Android版本提供了内置支持

③　内存:4GB RAM/64 GB内存；3GB RAM/32GB内存

④　安全性:验证启动，安全启动

3.用户环境

①　工作环境:14℉至122℉/-10℃至50℃

②　存储环境：-30℉至158℉/-30℃至70℃

③　湿度:5%至95%（无冷凝）

④　跌落规则:在工作温度范围内，可承受从4英尺/1.2米高处跌落至混凝土面积的冲击，符合MIL-STD810G标准。

⑤　翻滚规则：可承受从1.6英尺/0.5米滚落300次的冲击

⑥　密封等级：IP67

⑦　震动：4g峰值；5Hz至2kHz，每条轴线持续1小时

⑧　热冲击：-40℃至70℃快速变化，10次循环（1次循环=-40℃温度下1.25小时，以及70℃温度下1.25小时）

⑨　静电放电（ESD）:+/-15KV空气放电；+/-8KV直接/间接放电；+/-8KV间接放电

4.交互传感器技术（IST）

①　光传感器：自动调节背光亮度

②　运动传感器:3轴加速针，带MEMS 陀螺仪

③　近距离传感器：当用户进行通话并将设备靠近头部时，此感应器将自动关闭显示屏和触摸输入功能。

5.数据采集

①　扫描：SE4100一维/二维成像仪

SE4710一维/二维成像仪

②　摄像头:1300万像素后置摄像头；可选的500万像素前置摄像头

③　NFC：集成功能；高射频输出功率；MIFARE、ISO 14443A＆B、FeliCa、ISO 15693和NFC Forum卡；读取范围可达50毫米。

6.无线PAN

①　蓝牙：蓝牙5.0BLE