|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |
| 1 | 塔式GPU服务器 |
| 2 | 分布式存储服务器 |
| 3 | 分布式计算服务器 |
| 4 | 数据库服务器 |
| 5 | 采集服务器 |
| 6 | 安全服务器（堡垒机） |

详细参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 塔式GPU服务器 | CPU：W7-3465X \*2内存：64G硬盘：1T ssdGPU：RTX4090 |
| 分布式存储服务器 | CPU：intel 至强银牌处理器 \*2内存：64G\*6硬盘：STAT 6T \*10+ ssd 480\*2+600G\*2 |
| 分布式计算服务器 | CPU：intel 至强银牌处理器 \*2内存：64G\*8硬盘：1.2T\*3 |
| 数据库服务器 | CPU：intel 至强银牌处理器 \*2内存：64G\*6硬盘：STAT 6T \*10+ ssd 480\*2+600G\*2 |
| 采集服务器 | CPU：intel 至强银牌处理器 \*2内存：64G\*6硬盘：ssd 480\*2 |
| 安全服务器（堡垒机） | 1U工控机，CPU：4核4线程，内存：8GB，硬盘：2T，单电源（额定功率75W），网络接口：千兆电管理口\*2，千兆业务电口\*4，USB口：USB2.0\*2，串口：RJ45串口\*1授权资产数 50,并发字符连接最大数 50,并发图形连接最大数 10 |