自助票据打印机需求

|  |  |
| --- | --- |
| 需求内容 | 具体要求（参数） |
| 台数 | 4台 |
| 设备硬件参数 | **显示配置要求：**1、≥32寸显示屏16:9液晶显示器（分辨率：1920\*1080 ，响应时间：30ms，32寸电容触摸屏，防水防尘防暴，寿命：5000万次无偏差，免驱）**主机配置要求：**2、专业工控主机：CPU:≥I3 主频≥3.4Ghz, 内存：DDRIII 1600 ≥8G, 硬盘：≥128G固态硬盘, 网络：10M/100M/1000M。**打印机配置要求：**3、激光打印机：高速激光打印机，支持A4\A5双纸盒打印，纸张容量≥700页4、前维护式热敏式凭条打印机：80mm\*80mm。**患者身份识别要求：**5、吸入式医保读卡器：吸入式医保读卡器，支持吸入式读取医保卡。 6、扫码模组：支持扫描一维码、二维码、电子医保凭证。7、二代证阅读器：可读居民二代身份证、港澳台证件和永居证等**支付设备要求：**8、金属加密键盘：银联指定金属密码键盘，支持银联卡交易。**其他要求：**9、工业级电源模块。10、内部结构：模块定位采用轨道拖拉式，布线规范整齐；外部结构：整机符合人体工程学设计，精致美观 占地≤0.25平米（门诊部）11、操作系统：window7及以上操作系统 |
| 软件功能需求 | 1. 支持与HIS、APP等对接，在自助机上实现所有渠道缴费产生的电子票据的打印功能。
2. 预装自助终端系统，支持远程监控自助机状态（开/关机、各类端口情况）
3. 支持自动对接院内HIS、LIS、银行MIS、对账平台、监管平台
4. 实现现有自助设备全部功能（建卡、挂号、缴费、打印检验检查报告、打印处方、打印检查申请单，支持医保和自费患者使用这些功能），保证用户体验与医院已有自助机相同，做到操作简便，界面美观，功能反应速度快，用户体验好。
5. 支持同时读取医保卡和银行卡。
6. 接口对接和功能开发不再另行收取费用。
 |
| 维保 | 五年免费维保，包括五年内免费提供现场运维服务，以及五年免费整机及配件保修，运维时间以医院工作时间要求为准。 |