**高敏定量便潜血检测仪参数**

1、 与计算机结合使用检测便潜血的同时，具备同时检测食材（水浸液）、人体其他样本（如皮肤分泌物）等不同项目， 拍摄胶体金图片自动存储计算机，计算机进行图像处理、浏览、存储等功能。

2、 配套使用的检验预处理装置舱体≥4个;盒盖软胶材质,尖头螺旋式采样勺;不锈钢板材过滤网孔径 0.3±0.05mm。

3、 配套使用的检验预处理装置采用胶体金检测卡两位一体设计;胶体金检测自动虹吸检验预处理装置内样本液进行检测，胶体金卡检测无滴注环节。

4、 一次性放置 50个样本;检测速度≥50个/ 小时。

5、 自动定量稀释样本、自动搅拌混匀样本、自动过滤样本。

6、 自动分离出两种不同浓度值的样本液，分别供胶体金卡检测、及其他所需要的检测项目使用。

7、检测后的胶体金卡留在检验预处理装置内;样本检测完成后，可观察与样本相对应的胶体金卡检测结果。

8、 与计算机结合使用能自动对性状照片拍摄、存储、浏览、图像处理等工作。

9、可进行网络信息共享，进行数据输入或输出， 包括样本信息的导入及检验结果的导出，可与 LIS 系统进行对接。

10、并具备人工审核确认功能;并可打印检测报告单。

11、配置:主机、电脑及软件。

12、配套试剂耗材：血红蛋白/转铁蛋白检测试剂盒（胶体金法）、钙卫蛋白/乳铁蛋白检测试剂盒（胶体金法）等设备配套所需试剂耗材。