**体表光学扫描系统(C-rad)的维保服务参数**

1. 设备型号：Catalyst HD和Sentinel ；设备品牌：C-RAD；设备数量：2台；维保期限：1年。
2. 提供专业的检查、调试、保养、维修等服务。工程师、物理师需要有厂家的培训资质。
3. 维修范围包括所有体表扫描摄像机,光学发生器和控制计算机系统和软件，并可以提供全新、测试良好的可用于更换的部件。
4. 设备维修后由配合医院物理师确认后方可进行临床治疗。
5. 要求公司工程师可以协助医院物理师完成设备质控和年检等工作。
6. 要求修设备在法定工作日开机率高于95%。由于放射治疗的特殊性，部分节假日也需要提供维修服务。
7. 要求提供紧急现场维修服务和24小时帮助电话，工程师到达现场时间不得超过4小时。
8. 要求维修用零部件到达现场时间不超过8小时。
9. 全年保养设备不少于4次。
10. 该合同可以提前终止，费用按照实际工作时间计算。