**设备招标采购参数**

**高拍仪：**

摄像头分辨率：至少1500万像素

帧率：至少60 fps

快门速度：最小4μs

位深度：8位/像素

耐用性：IP65或更高

读取距离：至少0.5米/可扫码A3文档范围

扫描速度：每秒至少10个码

灯光：多方位LED补光

语音：具备语音提示

集成：与医院系统兼容

**图形工作站：**

CPU：AMD Ryzen 5 7600X 或 Intel Core i5-13600K（或以上）

GPU：NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 或 AMD Radeon RX 7700 XT（或以上）

主板：B650 或 Z790（或以上）

内存：至少16GB DDR5（或以上）

存储：1TB 固态（或以上）

显示器:24英寸(或以上)